TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PREDMETA NABAVE
Proizvođač (potrebno upisati): ________________________________
Model (potrebno upisati): _____________________________________

	Rb
	Tražene tehničke karakteristike za 5 parkirnih automata za prihvat kovanica i kartica
	DA/NE
	Referenca na katalog i ostalu tehničku dokumentaciju 

	1
	2
	3
	4

	
	KUĆIŠTE
	
	

	1.
	Kućište izrađeno od antikorozivnog materijala otpornog na vremenske utjecaje
	
	

	
	SIGURNOST
	
	

	2.
	Pretinac s kasetama za kovanice fizički odvojen od tehničkog dijela aparata
	
	

	3.
	Mogućnost pohrane gotovinskog novca (kovanica) u zasebno sigurnosnoj kaseti ili sefu
	
	

	4.
	Mogućnost odvojene kontrole pristupa servisnom i novčanom dijelu uređaja
	
	

	5.
	Sigurnosni sustav mora uključivati odgovarajuće mehaničke ili elektroničke brave.
	
	

	
	NAPAJANJE
	
	

	6.
	Akumulatorsko  napajanje kapaciteta minimalno 42 Ah/ 12 V 
	
	

	7.
	Solarni panel jačine minimalno 16 W ili drugo jednakovrijedno rješenje _______________________
	
	

	
	NAČINI PLAĆANJA
	
	

	8.
	Prihvat eurokovanica koje su u optjecaju
	
	

	9.
	Ugrađen beskontaktni čitač bankovnih kartica
	
	

	10.
	Podržane kartične sheme moraju uključivati najmanje: Visa, Mastercard, Maesto ili jednakovrijedno _________________________
	
	

	
	KORISNIČKO SUČELJE
	
	

	11.
	Automat mora biti opremljen LCD zaslonom 
	
	

	12.
	Višejezično sučelje ekrana, hrvatski jezik postavljen kao standardni
	
	

	
	ISPIS KARATA I POTVRDA
	
	

	13.
	Ugrađen termalni pisače za ispis parkirališnih karata i drugih potvrda
	
	

	14.
	Pisač mora omogućavati ispis teksta, grafičkih elemenata i QR koda
	
	

	15.
	Kapacitet potrošnog materijala mora omogućiti ispis najmanje 4.500 parkirališnih karata bez zamjene role papira
	
	

	16.
	Nakon postupka pražnjenja automata sustav mora omogućiti ispis ili elektroničko generiranje izvješća koje sadrži najmanje:
· datum i vrijeme pražnjenja,
· identifikacijsku oznaku automata,
· redni broj pražnjenja,
· ukupan iznos prikupljene gotovine,
· datum prethodnog pražnjenja.
	
	

	
	PROGRAMSKO RJEŠENJE
	
	

	17.
	Ponuditelj mora osigurati programsko rješenje koje omogućava:
· daljinski nadzor rada parkirnih automata,
· parametriranje i administraciju uređaja,
· pregled statusa uređaja i alarma,
· evidenciju i izvještavanje o naplatnim transakcijama,
· fiskalizaciju u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske
	
	

	
	
	
	

	18.
	Modem s minimalno 4G brzinom prijenosa mobilnih podataka za potrebe nadzora, upravljanja i fiskalizaciju.
SIM karticu za prijenos podataka osigurava Naručitelj
	
	

	19.
	Mogućnost programskog rješenja za prihvat i procesiranje kartičnih transakcija
(NAPOMENA: Ugovor za prihvat kratica, uslugu procesiranja transakcija  i provođenje platnog prometa nije predmet ovog postupka nabave)
	
	

	
	MONTAŽA I PUŠTANJE U RAD
	
	

	20.
	Ponuditelj je obvezan izvršiti:
· isporuku opreme,
· konfiguraciju i programiranje sustava,
· testiranje funkcionalnosti,
· puštanje u rad
· edukacija Naručitelja
	
	


*sivo obojano polje nije potrebno popunjavati
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